### ANEXO VI

### RELAÇÃO REFERENCIAL DOS BENS REVERSÍVEIS

**RELAÇÃO REFERENCIAL DE BENS REVERSÍVEIS**

As informações inseridas neste documento são baseadas em dados fornecidos pela CORSAN à AGER – Erechim, em expediente levado a efeito para a avaliação dos ativos existentes no MUNICÍPIO. Referida relação se encontra no Anexo V – Caderno de Encargos, do EDITAL.

Sem prejuízo, a partir da realização do inventário de bens reversíveis a CONCESSIONÁRIA deverá apurar os bens efetivamente existentes e em operação, vinculados à prestação dos serviços de saneamento básico no Município.

1. Lista de captações superficiais.

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **VAZÃO (L/S)** |
| Captação Arroio Ligeirinho | 100 |
| Captação Rio Cravo | 240 |
| Captação Rio do Campo | 100 |

1. Lista de captações subterrâneas

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **VAZÃO (L/S)** |
| Poço ERE 016 | 5,56 |
| Poço ERE024 | 8,33 |
| Poço ERE 025 | 2,22 |
| Poço ERE031 | 2,5 |
| Poço ERE032 | 24 |
| Poço ERE033 | 10 |

1. Estação elevatória.

| **DESCRIÇÃO** | **VAZÃO (L/S)** | **POTÊNCIA (CV)** |
| --- | --- | --- |
| 1° Recalque ETA I - G1- Operação | 210 | 750 |
| 1° Recalque ETA I - G2- Operação | 230 | 750 |
| 1° Recalque ETA I - G3- Reserva | 192 | 600 |
| 1° Recalque ETA II - G1- Operação | 135 | 350 |
| 1° Recalque ETA II - G2- Reserva | 120 | 350 |
| 3° Recalque ETA II - ETA I- G1- Operação | 150 | 350 |
| 3° Recalque ETA II - ETA I- G2- Reserva | 150 | 350 |
| EBAT - Dona Olga - G1 - Operação | 15 | 12,5 |
| EBAT - Dona Olga - G2 - Reserva | 15 | 12,5 |
| EBAT - REL Copas Verdes - G1- Operação | 18 | 12,5 |
| EBAT - REL Copas Verdes - G2- Reserva | 18 | 12,5 |
| EBAT-02- Pátio ETA I - G1 - Operação | 40 | 12 |
| EBAT-02- Pátio ETA I - G2 - Rserva | 40 | 12 |
| EBAT-05- Pátio ETA I - G1 - Operação | 40 | 100 |
| EBAT-05- Pátio ETA I - G2 - Operação | 40 | 100 |
| EBAT-05- Pátio ETA I - G3 - Reserva | 40 | 100 |
| EBATAtlântico - G1 - Operação | 23 | 40 |
| EBATAtlântico - G1 - Reserva | 23 | 40 |
| EBAT Bem Morar - G1 - Operação | 3 | 5 |
| EBAT Bem Morar - G2 - Reserva | 3 | 5 |
| EBAT - REL ETA II - G1 - Operação | 35 | 20 |
| EBAT - REL ETA II - G2 - Reserva | 35 | 20 |
| EBAT - 06 - Polônia - G1 - Operação | 66 | 60 |
| EBAT - 06 - Polônia - G2 - Reserva | 66 | 60 |
| EBAT - 07 - Booster 3 Vendas / Caldas Junior G1 - Operação | 35 | 26 |
| EBAT - 07 - Booster 3 Vendas / Caldas Junior G2 - Reserva | 35 | 26 |
| EBAT - 08 - Booster Pretsaidente Vargas / David Pinto- G1 Operação | 35 | 30 |
| EBAT - 08 - Booster Pretsaidente Vargas / David Pinto- G2 Reserva | 35 | 30 |

1. Reservatórios.

| **DESCRIÇÃO** | **INFO** | **VOLUME (m³)** |
| --- | --- | --- |
| REL ETA 2 - R0 | Concreto | 250 |
| REL ETA I - R1 | Concreto | 250 |
| RENT ETA I - R2 | Concreto | 1500 |
| RESENT ETA I - R3 | Concreto | 2000 |
| REL Escritório - R4 | Concreto | 250 |
| RAP Polônia - R5 | Concreto | 1500 |
| REL Soledade - R6 | Concreto | 100 |
| REL Jaboticabal - R7 | Concreto | 500 |
| REL Presidente Vargas - R8 | Concreto | 500 |
| REL Copas Verdes - R13 | Concreto | 500 |
| REL Atalântico - R12 | Concreto | 500 |
| Pulmão Atlântico | Concreto | 90 |
| REL Dona Olga 1 - R14 | Aço | 100 |
| REL Dona Olga 2 - R15 | Aço | 100 |
| REL Bem Morar - R16 | Aço | 100 |
| REL Arvoredo - R17 | Concreto | 250 |
| REL Liberdade - R18 | Aço | 250 |
| REL Capo-Erê | Fibra | 40 |
| RAP Jaguaretê | Fibra | 20 |

1. Estação de tratamento de água.

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **VAZÃO (L/S)** |
| ETA 1 | 213 |
| ETA 2 | 165 |

1. Dispositivos de proteção.

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **VOLUME (m³)** |
| 1° TAU | 300 |
| 2° TAU | 300 |
| Chaminé de Equilíbrio | 300 |